別紙１

仕　　様　　書

海響館シロナガスクジラ骨格標本解説板作製設置業務は、この仕様書に基づき実施するものとする。

なお、この仕様書は業務の仕様を定めるものであるが、業務の受託者は、下関市が必要と認めた軽微な作業については、委託料の範囲内において実施することとする。

記

１．業 務 名

海響館シロナガスクジラ骨格標本解説板作製設置業務

２．委託期間

契約締結日から令和７年３月２１日まで

３．業務場所

下関市立しものせき水族館「海響館」１階　小松★ワローホール

４．業務内容

海響館シロナガスクジラ全身骨格標本について、来館者によりわかりやすく伝えるため、新たに解説板を作製し設置するもの。

５．特記事項

・業務実施の日時及び業務内容の詳細については、市と事前に協議及び調整を行い、業務に支障がないように留意すること。

・業務の実施については、安全対策を徹底し事故等ないように施工すること。

・設置の日時は、下関市観光施設課と日程調整の上決定すること。

・本業務で作製した看板のデザインの著作権は、下関市に帰属するものとする。

・本業務で完成したデザインのデジタルデータを下関市に提出すること。

・必要となる設備、資材、及び人員に係る費用は、全て業務に含まれるものとする。

・業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙３特記仕様書（環境編簡易）のとおりとする。また、下関市暴力団排除条例による措置については、別紙４下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項のとおりとする。

・本仕様書に記載のない事項について、疑義が生じた場合は、下関市と協議の上決定する。

　６．完了報告

　　　・業務を完了したときは、速やかに完了報告書を提出すること。

　７．その他（仕様詳細）
●形状

　　　台座形状：断面が台形の床置きの形状とする。

●サイズ

　　　台座サイズ

高さ900㎜(±10㎜)×幅3,200㎜（±10㎜)×奥行　上部200㎜（±10㎜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　底部500㎜(±10㎜）

　　　　高さの内、解説サインまでは、床から100㎜立ち上げる。

※詳細は別紙２に記載の「解説台図面」参照

　解説サイン：縦800㎜×横3100㎜

　　　　　　　　　上下左右に50㎜の余白を設ける。

●数量：２台

●材質

　　　・解説台：木造製、合板及びメラミン、ポリ合板仕上げ、アジャスター付き

化粧板仕上げ（全面）：【参考】品番ＶＭＷⅩ－３５３８ＴＸ

　　　　　　　　　　　　　　※同等品の場合は市に要確認

　　　・解説サイン：アルミ合板材、塩ビ出力シート印刷仕上げ、ＵＶラミ圧着加工

　　　・留め具：ポビック金物使用（１０φ～１５φ）

●解説サインのデータ作製

　　　・解説サインのデータを作製すること（各資料は市から提供あり）。

　　　・既存解説サインの一部のトレース作業有（その際、線を太く描くこと。）

　　　・各所（造作、レイアウト）協議の上、確定すること。